|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HS6-5-2** | **SW7M** | **1.3343** |

**Zakres wymiarowy:**

1. Pręty okrągłe szlifowane SW7M

|  |
| --- |
| \* Długości odcinków wynoszą 1000mm.\* Parametry: h8, Ra 1,6\* Tolerancje długości wynoszą od 0 do +5mm  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ø mm | Ø mm |
| 121520 | 253040 |

2. Pręty płaskie szlifowane SW7M

|  |
| --- |
| \* Długości odcinków wynoszą 500mm.\* Tolerancje grubości wynoszą od 0 do +0,2mm, Ra 1,6\* Tolerancje szerokości wynoszą od 0 do +0,2mm, Ra 3,2\* Tolerancje długości wynoszą od 0 do +0,4mm, Ra 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] |
| 3,2 | 20,2 25,2 30,2 40,250,2 |
| 4,2 | 20,2 25,230,240,250,2 |
| 5,2 | 20,2 25,2 30,2 40,2 50,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] |
| 6,2 | 20,2 25,2 30,2 40,2 50,2 |
| 8,2 | 20,2 25,2 30,2 40,2 50,2 |
| 10,2 | 20,2 10,225,2 30,2 40,2 50,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] |
| 12,2 | 20,2 25,2 30,2 40,2 50,2 15,220,2 25,2 30,2 40,2 50,2 |
| 15,2 | 20,220,2 25,2 30,2 40,2 50,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] |
| 25,2 | 25,2 30,2 40,2 50,2 |