|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HS6-5-2** | **SW7M** | **1.3343** |

**Zakres wymiarowy:**

1. Pręty okrągłe szlifowane SW7M

|  |
| --- |
| \* Długości odcinków wynoszą 1000mm.  \* Parametry: h8, Ra 1,6  \* Tolerancje długości wynoszą od 0 do +5mm |

|  |  |
| --- | --- |
| Ø mm | Ø mm |
| 12  15  20 | 25  30  40 |

2. Pręty płaskie szlifowane SW7M

|  |
| --- |
| \* Długości odcinków wynoszą 500mm.  \* Tolerancje grubości wynoszą od 0 do +0,2mm, Ra 1,6  \* Tolerancje szerokości wynoszą od 0 do +0,2mm, Ra 3,2  \* Tolerancje długości wynoszą od 0 do +0,4mm, Ra 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] |
| 3,2 | 20,2  25,2  30,2  40,2  50,2 |
| 4,2 | 20,2  25,2  30,2  40,2  50,2 |
| 5,2 | 20,2  25,2  30,2  40,2  50,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] |
| 6,2 | 20,2  25,2  30,2  40,2  50,2 |
| 8,2 | 20,2  25,2  30,2  40,2  50,2 |
| 10,2 | 20,2  10,2  25,2  30,2  40,2  50,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] |
| 12,2 | 20,2  25,2  30,2  40,2  50,2  15,2  20,2  25,2  30,2  40,2  50,2 |
| 15,2 | 20,2  20,2  25,2  30,2  40,2  50,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] |
| 25,2 | 25,2  30,2  40,2  50,2 |