|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **25X2H4MA** | **25H2N4MA** | **25Ch2N4MA** |

**Zakres wymiarowy:**

W gatunku 25H2M4MA dostarczamy:

1. Pręty okrągłe ( ciągnione , walcowane , kute )

2. Pręty kwadratowe ( ciągnione, walcowane, kute )

3. Pręty płaskie ( kute )

4. Pierścienie ,krążki, płyty, bloki ( kute )

5. Rury

6. Odkuwki matrycowe

|  |
| --- |
| Wyroby w tym gatunku produkowane są tylko pod indywidualne zamówienia .Średni termin realizacji wynosi 8 tygodni . Jednakże ze względu na dodatkowe wymagania np. atest 3.2 lub klasę powierzchni termin może ulec wydłużeniu. Minimum produkcyjne wynosi 500 kg na wymiar. Wymiary oraz pozostałe parametry techniczne według Państwa specyfikacji. |